**Pos.001 0001 Eco Face Wooden Tec WPC Fassaden-Paneel «Keilspund»**

[ ] Belaglänge: ………. m
 Belagbreite: ………. m

[ ] laut Plan

Hersteller bzw. Lieferant: Wooden Tec GmbH

Profiltyp:
Eco Face Keilspund als Hohlkammerdiele
(Masse: 194 x 27 x 3600 mm)

Oberfläche:
glatt geschliffen

Längen:
[ ] Standartlänge: 3,6m
[ ] Sonderlänge: bis 5,2m möglich

Profilfarbe:
[ ] Schokobraun
[ ] Walnuss
[ ] Rotbraun
[ ] Anthrazit
[ ] Steingrau
[ ] Mixed Brown
[ ] Mixed Grey

Fassadenverkleidung lt. Ausführungsbeschreibung auf vorbereitetem
Untergrund (gesonderte Position) liefern und verlegen.

Menge: ………. Einheit: ………. m² EP: ………. GP: ……….