**Pos.001 0001 Eco Face Wooden Tec WPC Fassaden-Paneel «Keilspund»**

[ ] Belaglänge: ………. m  
 Belagbreite: ………. m  
   
[ ] laut Plan  
  
Hersteller bzw. Lieferant: Wooden Tec GmbH

Profiltyp:  
Eco Face Keilspund als Hohlkammerdiele  
(Masse: 194 x 27 x 3600 mm)

Oberfläche:  
glatt geschliffen

Längen:  
[ ] Standartlänge: 3,6m  
[ ] Sonderlänge: bis 5,2m möglich

Profilfarbe:  
[ ] Schokobraun  
[ ] Walnuss   
[ ] Rotbraun  
[ ] Anthrazit  
[ ] Steingrau  
[ ] Mixed Brown  
[ ] Mixed Grey

Fassadenverkleidung lt. Ausführungsbeschreibung auf vorbereitetem   
Untergrund (gesonderte Position) liefern und verlegen.

Menge: ………. Einheit: ………. m² EP: ………. GP: ……….