**Pos.001 0001 Eco Face Wooden Tec WPC Fassaden-Paneel «Splin»**

[ ] Belaglänge: ………. m
 Belagbreite: ………. m

[ ] laut Plan

Hersteller bzw. Lieferant: Wooden Tec GmbH

Profiltyp:
Eco Face Splin als Hohlkammerdiele
(Masse: 168 x 22 x 2500 mm)

Oberfläche:
[ ] glatt geschliffen
[ ] Wood Dekor

Längen:
[ ] Standartlänge: 2,5m
[ ] Sonderlänge: bis 3,5m möglich

Profilfarbe:
[ ] Schokobraun
[ ] Walnuss
[ ] Rotbraun
[ ] Anthrazit
[ ] Steingrau

Fassadenverkleidung lt. Ausführungsbeschreibung auf vorbereitetem
Untergrund (gesonderte Position) liefern und verlegen.

Menge: ………. Einheit: ………. m² EP: ………. GP: ……….