**Pos.001 0001 ECO FENCE Wooden Tec WPC-Sichtschutz**

 WPC Sichtschutzzaun

liefern und flucht- und höhengerecht einbauen.

Gründung:

[ ] Die Gründung erfolgt über vom Unternehmer
herzustellende Ortbetonfundamente der Betonklasse
C20/25, Montagefuss 86 x 86 cm; obere Abdeckung
des Pfostens mit Aluminium-Kappe. Von einer Bodenklasse
3-4 wird ausgegangen.

[ ] Aufbau auf bauseits vorhandenen festen
Untergrund, Aluminium-Pfosten, Montagefuss
86 x 86 cm; obere Abdeckung des Pfostens mit
Aluminium-Kappe

WPC Sichtschutzzaun, bestehend aus:
[ ] Aluminiumpfosten 80x80x1400mm
[ ] Aluminiumpfosten 80x80x1800mm
[ ] Aluminiumpfosten 80x80x2100mm
- Eco Fence Sichtschutz-Paneele 162x20x3000mm
- Startleiste 21x24x3000mm
- Abschlussleiste 21x24x3000mm
- Pfostenführungsabdeckung
- Abdeckkappe, 80x80mm
- Montagefuss Stahl inkl. Schrauben
[ ] Distanzclips

Farbe Sichtschutz-Paneele:
[ ] Schokobraun
[ ] Walnuss
[ ] Rotbraun
[ ] Steingrau
[ ] Anthrazit
[ ] Mixed Brown
[ ] Mixed Grey

Oberfläche: Eine Seite geriffelt und geschliffen, eine Seite glatt geschliffen

Farbe der Pfosten: Anthrazit

WPC Sichtschutzzaun lt.
Ausführungsbeschreibung liefern und montieren.

Hersteller: Wooden Tec GmbH

Menge: ……………. Einheit: **Lfm** EP: ……………. GP: …………….