**Pos.001 0001 ECO FENCE Wooden Tec WPC-Sichtschutz**  
  
 WPC Sichtschutzzaun

liefern und flucht- und höhengerecht einbauen.

Gründung:

[ ] Die Gründung erfolgt über vom Unternehmer  
herzustellende Ortbetonfundamente der Betonklasse  
C20/25, Montagefuss 86 x 86 cm; obere Abdeckung   
des Pfostens mit Aluminium-Kappe. Von einer Bodenklasse  
3-4 wird ausgegangen.

[ ] Aufbau auf bauseits vorhandenen festen  
Untergrund, Aluminium-Pfosten, Montagefuss  
86 x 86 cm; obere Abdeckung des Pfostens mit  
Aluminium-Kappe

WPC Sichtschutzzaun, bestehend aus:  
[ ] Aluminiumpfosten 80x80x1400mm  
[ ] Aluminiumpfosten 80x80x1800mm  
[ ] Aluminiumpfosten 80x80x2100mm  
- Eco Fence Sichtschutz-Paneele 162x20x3000mm  
- Startleiste 21x24x3000mm  
- Abschlussleiste 21x24x3000mm  
- Pfostenführungsabdeckung  
- Abdeckkappe, 80x80mm  
- Montagefuss Stahl inkl. Schrauben  
[ ] Distanzclips

Farbe Sichtschutz-Paneele:  
[ ] Schokobraun  
[ ] Walnuss  
[ ] Rotbraun  
[ ] Steingrau  
[ ] Anthrazit  
[ ] Mixed Brown  
[ ] Mixed Grey

Oberfläche: Eine Seite geriffelt und geschliffen, eine Seite glatt geschliffen

Farbe der Pfosten: Anthrazit

WPC Sichtschutzzaun lt.  
Ausführungsbeschreibung liefern und montieren.

Hersteller: Wooden Tec GmbH

Menge: ……………. Einheit: **Lfm** EP: ……………. GP: …………….