**Pos.001 0001 Eco Deck Wooden Tec WPC Terrassendiele «Slim»**

[ ] Belaglänge: ………. m  
 Belagbreite: ………. m  
 Aufbauhöhe: ………. cm  
[ ] laut Plan  
Hersteller bzw. Lieferant: Wooden Tec GmbH

Profiltyp:  
Eco Deck Slim als Hohlkammerdiele  
(Masse: 125 x 25 x 4200 mm)

Oberfläche:  
Vorderseite geriffelt und geschliffen / Rückseite glatt geschliffen

Längen:  
[ ] Standartlänge: 4,2m  
[ ] Sonderlänge: bis 5,2m möglich (ab 50m2)

Profilfarbe:  
[ ] Schokobraun  
[ ] Walnuss   
[ ] Rotbraun  
[ ] Anthrazit  
[ ] Steingrau

Bodenbelag lt. Ausführungsbeschreibung inkl.  
Unterkonstruktion auf vorbereitetem Untergrund  
(gesonderte Position) liefern und verlegen.

Menge: ………. Einheit: ………. m² EP: ………. GP: ……….