**Pos.001 0001 Eco Deck Wooden Tec WPC Terrassendiele «Slim»**

[ ] Belaglänge: ………. m
 Belagbreite: ………. m
 Aufbauhöhe: ………. cm
[ ] laut Plan
Hersteller bzw. Lieferant: Wooden Tec GmbH

Profiltyp:
Eco Deck Slim als Hohlkammerdiele
(Masse: 125 x 25 x 4200 mm)

Oberfläche:
Vorderseite geriffelt und geschliffen / Rückseite glatt geschliffen

Längen:
[ ] Standartlänge: 4,2m
[ ] Sonderlänge: bis 5,2m möglich (ab 50m2)

Profilfarbe:
[ ] Schokobraun
[ ] Walnuss
[ ] Rotbraun
[ ] Anthrazit
[ ] Steingrau

Bodenbelag lt. Ausführungsbeschreibung inkl.
Unterkonstruktion auf vorbereitetem Untergrund
(gesonderte Position) liefern und verlegen.

Menge: ………. Einheit: ………. m² EP: ………. GP: ……….